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Resumen de la sesión
En LA207 (Sistemas Embebidos), esta sesión gira en torno a «Unidad 2 · Dispositivos lógicos programables simples». Según la guía del maestro, lo central es: PROM — decodificador completo más matriz OR programable. Implementa cualquier función pero crece exponencialmente con las entradas.; PAL — matriz AND programable y matriz OR fija. Más eficiente para funciones con pocos términos producto.; PLA — ambas matrices programables. Más flexible, más lenta y más cara.; GAL — como la PAL pero reprogramable eléctricamente, con macroceldas de salida configurables.. Estos apuntes recopilan el temario publicado y lo desarrollan con explicaciones para que puedas repasar sin abrir la guía: definiciones, relaciones entre ideas y lo que conviene memorizar antes de evaluaciones.
Temario según la guía
Unidad 2 · Dispositivos lógicos programables simples
Entre un circuito integrado de función fija y un ASIC de diseño completo hay un espacio enorme. Los dispositivos programables lo ocupan: hardware genérico que se configura para una función específica.
Es lo que convierte a un PLD en algo útil: agrega un flip-flop opcional a la salida, un multiplexor para elegir entre salida registrada o combinacional, y un buffer de tres estados con realimentación. Con eso el dispositivo puede implementar lógica secuencial, no solo combinacional.
La arquitectura impone la forma de la función: todo se implementa como suma de productos. Por eso importa minimizar con mapas de Karnaugh o Quine-McCluskey antes de mapear a un PLD: cada término producto consume una fila de la matriz, que es un recurso contado.
En lógica de pegamento: decodificación de direcciones, adaptación de niveles, secuencias de encendido. Son baratos, rápidos y no volátiles, y para eso siguen siendo la opción correcta.
Minimizar tres funciones booleanas y determinar cuántos términos producto requiere cada una; leer Mano capítulo 7.
Puntos que el programa marca
1. PROM — decodificador completo más matriz OR programable. Implementa cualquier función pero crece exponencialmente con las entradas.
1. PAL — matriz AND programable y matriz OR fija. Más eficiente para funciones con pocos términos producto.
1. PLA — ambas matrices programables. Más flexible, más lenta y más cara.
1. GAL — como la PAL pero reprogramable eléctricamente, con macroceldas de salida configurables.
1. Número fijo y pequeño de términos producto por salida.
1. Poca capacidad total: decenas o cientos de compuertas equivalentes.
1. Sin recursos dedicados de memoria ni de aritmética.
Explicación — para estudiar después
POR QUÉ EXISTEN
Bajo «POR QUÉ EXISTEN» en la sesión «Unidad 2 · Dispositivos lógicos programables simples» de Sistemas Embebidos, el programa pide entender no solo el nombre del tema sino cómo se usa en problemas. Repasa la definición formal, un ejemplo resuelto paso a paso y el error típico que aparece en clase o en el laboratorio. Si puedes explicar esta sección en voz alta sin leer, ya tienes la base para el examen.
Entre un circuito integrado de función fija y un ASIC de diseño completo hay un espacio enorme. Los dispositivos programables lo ocupan: hardware genérico que se configura para una función específica.
LA EVOLUCIÓN
Bajo «LA EVOLUCIÓN» en la sesión «Unidad 2 · Dispositivos lógicos programables simples» de Sistemas Embebidos, el programa pide entender no solo el nombre del tema sino cómo se usa en problemas. Repasa la definición formal, un ejemplo resuelto paso a paso y el error típico que aparece en clase o en el laboratorio. Si puedes explicar esta sección en voz alta sin leer, ya tienes la base para el examen.
1. PROM — decodificador completo más matriz OR programable. Implementa cualquier función pero crece exponencialmente con las entradas.
1. PAL — matriz AND programable y matriz OR fija. Más eficiente para funciones con pocos términos producto.
1. PLA — ambas matrices programables. Más flexible, más lenta y más cara.
1. GAL — como la PAL pero reprogramable eléctricamente, con macroceldas de salida configurables.
LA MACROCELDA
Bajo «LA MACROCELDA» en la sesión «Unidad 2 · Dispositivos lógicos programables simples» de Sistemas Embebidos, el programa pide entender no solo el nombre del tema sino cómo se usa en problemas. Repasa la definición formal, un ejemplo resuelto paso a paso y el error típico que aparece en clase o en el laboratorio. Si puedes explicar esta sección en voz alta sin leer, ya tienes la base para el examen.
Es lo que convierte a un PLD en algo útil: agrega un flip-flop opcional a la salida, un multiplexor para elegir entre salida registrada o combinacional, y un buffer de tres estados con realimentación. Con eso el dispositivo puede implementar lógica secuencial, no solo combinacional.
SUMA DE PRODUCTOS
Bajo «SUMA DE PRODUCTOS» en la sesión «Unidad 2 · Dispositivos lógicos programables simples» de Sistemas Embebidos, el programa pide entender no solo el nombre del tema sino cómo se usa en problemas. Repasa la definición formal, un ejemplo resuelto paso a paso y el error típico que aparece en clase o en el laboratorio. Si puedes explicar esta sección en voz alta sin leer, ya tienes la base para el examen.
La arquitectura impone la forma de la función: todo se implementa como suma de productos. Por eso importa minimizar con mapas de Karnaugh o Quine-McCluskey antes de mapear a un PLD: cada término producto consume una fila de la matriz, que es un recurso contado.
LIMITACIONES
Bajo «LIMITACIONES» en la sesión «Unidad 2 · Dispositivos lógicos programables simples» de Sistemas Embebidos, el programa pide entender no solo el nombre del tema sino cómo se usa en problemas. Repasa la definición formal, un ejemplo resuelto paso a paso y el error típico que aparece en clase o en el laboratorio. Si puedes explicar esta sección en voz alta sin leer, ya tienes la base para el examen.
1. Número fijo y pequeño de términos producto por salida.
1. Poca capacidad total: decenas o cientos de compuertas equivalentes.
1. Sin recursos dedicados de memoria ni de aritmética.
DÓNDE SIGUEN USÁNDOSE
Bajo «DÓNDE SIGUEN USÁNDOSE» en la sesión «Unidad 2 · Dispositivos lógicos programables simples» de Sistemas Embebidos, el programa pide entender no solo el nombre del tema sino cómo se usa en problemas. Repasa la definición formal, un ejemplo resuelto paso a paso y el error típico que aparece en clase o en el laboratorio. Si puedes explicar esta sección en voz alta sin leer, ya tienes la base para el examen.
En lógica de pegamento: decodificación de direcciones, adaptación de niveles, secuencias de encendido. Son baratos, rápidos y no volátiles, y para eso siguen siendo la opción correcta.
TAREA
Bajo «TAREA» en la sesión «Unidad 2 · Dispositivos lógicos programables simples» de Sistemas Embebidos, el programa pide entender no solo el nombre del tema sino cómo se usa en problemas. Repasa la definición formal, un ejemplo resuelto paso a paso y el error típico que aparece en clase o en el laboratorio. Si puedes explicar esta sección en voz alta sin leer, ya tienes la base para el examen.
Minimizar tres funciones booleanas y determinar cuántos términos producto requiere cada una; leer Mano capítulo 7.
• PROM — decodificador completo más matriz OR programable. Implementa cualquier…: en el contexto de «Unidad 2 · Dispositivos lógicos programables simples» (LA207), conviene fijar qué es, qué propiedades tiene y cuándo se aplica. Relaciona este punto con lo anterior del semestre y anota un ejemplo propio; eso es lo que suele pedirse en preguntas abiertas o en el seguimiento de tareas.
• PAL — matriz AND programable y matriz OR fija. Más eficiente para funciones c…: en el contexto de «Unidad 2 · Dispositivos lógicos programables simples» (LA207), conviene fijar qué es, qué propiedades tiene y cuándo se aplica. Relaciona este punto con lo anterior del semestre y anota un ejemplo propio; eso es lo que suele pedirse en preguntas abiertas o en el seguimiento de tareas.
• PLA — ambas matrices programables. Más flexible, más lenta y más cara.: en el contexto de «Unidad 2 · Dispositivos lógicos programables simples» (LA207), conviene fijar qué es, qué propiedades tiene y cuándo se aplica. Relaciona este punto con lo anterior del semestre y anota un ejemplo propio; eso es lo que suele pedirse en preguntas abiertas o en el seguimiento de tareas.
• GAL — como la PAL pero reprogramable eléctricamente, con macroceldas de salid…: en el contexto de «Unidad 2 · Dispositivos lógicos programables simples» (LA207), conviene fijar qué es, qué propiedades tiene y cuándo se aplica. Relaciona este punto con lo anterior del semestre y anota un ejemplo propio; eso es lo que suele pedirse en preguntas abiertas o en el seguimiento de tareas.
• Número fijo y pequeño de términos producto por salida.: en el contexto de «Unidad 2 · Dispositivos lógicos programables simples» (LA207), conviene fijar qué es, qué propiedades tiene y cuándo se aplica. Relaciona este punto con lo anterior del semestre y anota un ejemplo propio; eso es lo que suele pedirse en preguntas abiertas o en el seguimiento de tareas.
• Poca capacidad total: decenas o cientos de compuertas equivalentes.: en el contexto de «Unidad 2 · Dispositivos lógicos programables simples» (LA207), conviene fijar qué es, qué propiedades tiene y cuándo se aplica. Relaciona este punto con lo anterior del semestre y anota un ejemplo propio; eso es lo que suele pedirse en preguntas abiertas o en el seguimiento de tareas.
• Sin recursos dedicados de memoria ni de aritmética.: en el contexto de «Unidad 2 · Dispositivos lógicos programables simples» (LA207), conviene fijar qué es, qué propiedades tiene y cuándo se aplica. Relaciona este punto con lo anterior del semestre y anota un ejemplo propio; eso es lo que suele pedirse en preguntas abiertas o en el seguimiento de tareas.

Preguntas para repasar
1. ¿Qué es «PROM — decodificador completo más matriz OR programable. Implementa cualquier función pero crece exponencialmente con las entradas.» y por qué importa en LA207?
1. ¿Qué es «PAL — matriz AND programable y matriz OR fija. Más eficiente para funciones con pocos términos producto.» y por qué importa en LA207?
1. ¿Qué es «PLA — ambas matrices programables. Más flexible, más lenta y más cara.» y por qué importa en LA207?
1. ¿Qué es «GAL — como la PAL pero reprogramable eléctricamente, con macroceldas de salida configurables.» y por qué importa en LA207?
1. ¿Qué es «Número fijo y pequeño de términos producto por salida.» y por qué importa en LA207?
1. ¿Qué es «Poca capacidad total: decenas o cientos de compuertas equivalentes.» y por qué importa en LA207?
1. ¿Qué es «Sin recursos dedicados de memoria ni de aritmética.» y por qué importa en LA207?
1. ¿Cómo se conecta «Unidad 2 · Dispositivos lógicos programables simples» con evaluaciones o tareas de Sistemas Embebidos?
TAREA PROPIA
(ideas que se me ocurren en clase para investigar por mi cuenta)





