NOTAS 14-08-26 Laboratorio de Arquitecturas Computacionales
LA116  ·  viernes 14/08/2026  ·  16:00-17:40
Objetivo del semestre
Construir un procesador RISC-V de 32 bits en Verilog sobre FPGA, práctica por práctica.
El proyecto final es una aplicación real corriendo sobre ese procesador.
Las seis prácticas
P1 bloques básicos · P2 ALU de 4 bits · P3 ALU RISC-V 32 bits · P4 memoria ROM y RAM · P5 unidad de control · P6 integración.
Por qué RISC-V
ISA abierta, sin regalías, modular y limpia. RV32I tiene ~40 instrucciones, suficiente para programas reales.
Herramientas
ActiveHDL, Quartus o Vivado. EDA Playground para simular rápido.
Material: FPGA, protoboard, LED, cables, jumpers, pinzas.
Evaluación de cada práctica
2.5% experimento avalado, 2.5% reporte por rúbrica de 10 criterios.
Lo que más pesa: mediciones experimentales, comparación teórico-práctica y conclusiones.
Reglas
Puntualidad. 80% de asistencia mínimo. Retraso máximo de una semana, −1/10 pto por día.


TAREA PROPIA
1.- Instalar las herramientas y compilar un ejemplo antes del viernes
2.- Leer la especificación de RV32I, aunque sea el resumen de instrucciones
3.- Repasar Verilog básico, sobre todo diferencia entre = y <=







